Номер-Перевозки : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер-Контейнера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия водителя: \_­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время: \_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Обговарить с диспетчером о достаточного времени для вождения |
| □ | Убедитесь, что путешествие можно выполнять блоками по 4,5 часа. |
| □ | водительское удостоверение |
| □ | Карта - ADR для опасных грузов (только для перевозки опасных грузов) |
| □ | Карты для терминалов |
| □ | Заграничный пасспорт / паспорт |
| □ | карта водителя |
| □ | Проверить (аптечка, знак аварийной остановки) |
| □ | Уровень топлива в баке |
| □ | Проверить фары и габориты |
| □ | проверка колес / резину и воздух |
| □ | Проверить зеркала |
| □ | Проверка омывателя стекла |
| □ | Проверить уровень масла |
| □ | лицензия ЕС |
| □ | Бумага для тахогрофа |
| □ | Наличие страховки |

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Общий визуальный осмотр |
| □ | Проверьте наклейку PTI  Последний чек не должен быть старше шести месяцев |
| □ | Проверка пломб на контейнерах |
| □ | Проверьте, правильно ли закрываются запорные планки. |
| □ | Поставить замок |
| □ | Кабель-переходник с четырех на пять контактов доступен? |
| □ | проверка контейнера |
| □ | * Целый, чистый, сухой |
| □ | * Без запаха |
| □ | - Проверитьб вставлены ли сливныу проьки |
| □ | * Имеются ли крючки для крепленияб если они требуются ? |
| □ | Электрогенератор: проверьте уровень дизельного топлива |
| □ | Запустить генератор |
| □ | С автоматическим подогревом:  включить и дождаться запуска двигателя |
| □ | Без автоматического предварительного нагрева:  - Поверните рычаг на электрогенераторе и дайте ему прогреться в течение 3 минут.  - Запустить двигатель |
| □ | Холодильник Контейнера включить |
| □ | Подсоедините кабель к контейнеру  Кабель должен лежать свобоедно, и не где не пережат |
| □ | Включите кнопку питания |
| □ | Температура должна быть установлена в градусах Цельсия |
| □ | Включите правильную температуру |
| □ | Запустить холодитльк, пока не будет достигнута заданная температура. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ | Ведите протокол темературы |  |
| □ | Доставка контейнера только по указанному адресу |  |
| □ | Если указано, доставка контейнера только указанному лицу |  |
| □ | Введите отчеты об инцидентах или предложениях по улучшению в разделе «Примечания» или сообщите о них |  |

Замечания: \_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

­­­­­\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись водителя