##### Geltungsbereich:

Diese Verfahrensanweisung gilt für die Abstellplätze des Unternehmens Contrail in

Visbek, Hamburg, Osnabrück und Sehnde

##### Prozessverantwortlicher:

GDP-Beauftragter (GB) und Geschäftsführung (GF)

##### Ziel und Zweck

Diese Verfahrensanweisung regelt die Überwachung abgestellter Kühlcontainer auf den Abstellplätzen des Unternehmens.

##### Begriffe:

nicht zutreffend

##### Prozessbeschreibung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Schritt-Nr.** | **Dokumente** | **Prozessschritt** | **Weiter mit Schritt (Schnittstelle)** | **Verantwortlichkeit** |
| 1 |  | Das Unternehmen betreibt folgende Abstellplätze |  |  |
| 2 |  | Contrail Transport GmbH & Co. KG  Siedenbögen 17  49429 Visbek |  |  |
| 3 |  | Contrail-Transport  Försterkamp 15 21149 Hamburg |  |  |
| 4 |  | Contrail Transport GmbH  Prof.-Porsche-Str. 5  49076 Osnabrück |  |  |
| 5 |  | CDHO Transport und Logistik GmbH  Gretlade 18  31319 Sehnde |  |  |
| 6 |  | Alle Plätze sind eingezäunt. Der Zugang ist durch ein Tor gesichert, das durch zugelassene Telefone geöffnet werden kann. |  |  |
| 7 |  | Alle Plätze sind mit einem Stapler, einem  380 V Stromnetz und Überwachungskameras ausgestattet. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Information Lageplan Visbek  Information Lageplan Hamburg  Information Lageplan Osnabrück  Information Lageplan Sehnde | Die Lagepläne sind im GDP Handbuch abgelegt. |  |  |
| 9 |  | Die Blickwinkel der Überwachungskameras sind im Lageplan eingezeichnet |  |  |
| 10 |  | Der Ausfall einer Kamera löst einen Alarm per E-Mail aus. |  |  |
| 11 |  | Der Ausfall der Internet-Verbindung löst einen Alarm per E-Mail aus. |  |  |
| 12 |  | Nach dem Abstellen des Containers wird durch den Fahrer ein Bügelschloss mit Ortungsbox angebracht |  |  |
| 13 |  | Die Kühlung abgestellter Container wird durch den Stromerzeuger des Chassis oder durch den Anschluss einer externen Stromversorgung sichergestellt. |  |  |
| 14 |  | Der GB legt im Webportal die Überwachung des Bügelschlosses an. |  |  |
| 15 |  | Der Schocksensor der Ortungsbox löst bei Manipulation einen Alarm aus. |  |  |
| 16 |  | Die Ortungsbox kann über das Webportal lokalisiert werden und wird mit einem Geofence überwacht. |  |  |
| 17 |  | Sollte das Bügelschloss das Geofence verlassen, wird ein Alarm ausgelöst. |  |  |
| 18 |  | **Kühlüberwachung** |  |  |
| 19 |  | Für die Temperaturkontrolle wird eine verantwortliche Person eingeteilt |  |  |
| 20 |  | Die Temperaturkontrolle wird persönlich vor Ort vorgenommen. |  |  |
| 21 |  | Die verantwortliche Person kontrolliert die Temperatur in regelmäßigen Abständen |  |  |
| 22 | [GDP Protokoll Temperaturkontrolle](file:///\\fileserver\volume01\Vordrucke%20-%20Listen\GDP\FO\Protokoll%20Temperaturkontrolle.docx) | Es wird das GDP Protokoll Temperatur-kontrolle geführt. |  |  |
| 23 | [GDP VA017/36ff](file:///\\fileserver\volume01\Vordrucke%20-%20Listen\GDP\VA\VA017%20R01%20Fahrtunterbrechung%20Abweichungen.docx) | Bei Ausfall der Kühlanlage gilt die GDP VA017/36 ff |  |  |
| 24 | [„Information](\\\\fileserver\\volume01\\Vordrucke - Listen\\GDP\\FO\\Information Notrufnummern.docx)  [Notrufnummern“](\\\\fileserver\\volume01\\Vordrucke - Listen\\GDP\\FO\\Information Notrufnummern.docx) | Bei Ausfall der öffentlichen Stromversorgung gilt die GDP VA017/41:  GB vermittelt Kontakt zu einer Werkstatt mit  Starkstromkabel um die weitere Kühlung zu gewährleisten |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 25 |  | **Alarmüberwachung** |  |  |
| 26 |  | Für die Überwachung der Alarme wird ebenfalls eine verantwortliche Person eingeteilt. |  |  |
| 27 | Information Kameraüberwachung | Die Nutzung der Überwachungskameras ist in der Information „Kameraüberwachung“ geregelt. |  |  |
| 28 |  | Die Alarme werden per E-Mail an die verantwortliche Person übermittelt |  |  |
| 29 |  | Sollte ein Alarm ausgelöst werden beurteilt die verantwortliche Person die Situation per Kamera |  |  |
| 30 |  | Bei Diebstahl oder wenn sich fremde Personen auf dem Gelände befinden informiert die verantwortlich Person die Geschäftsführung und den GB und holt Weisungen über einen Polizeieinsatz ein. |  |  |
| 31 |  | Sollte die verantwortliche Person die Geschäftsführung oder den GB nicht erreichen, wird die Polizei benachrichtigt. |  |  |
| 32 |  | Die verantwortliche Person hält Kontakt zur Polizei und informiert die Geschäftsführung und den GB über neue Entwicklungen |  |  |
| 33 |  | Bei Ausfall der Kameras wird die für die Kühlüberwachung verantwortliche Person benachrichtigt |  |  |
| 34 | [Contrail timer](../../Tapa/Formulare/FO%20Contrail%20Timer.xlsx)  [Checkliste GDP Depotsicherheit](../FO/Checkliste%20GDP%20Depotsicherheit.docx) | Die Alarme werden halbjährlich getestet |  |  |

##### Schnittstellen zu anderen Prozessen:

VA017 Fahrtunterbrechungen und –abweichungen

##### Mitgeltende Dokumente: